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長岡京市請負工事写真管理基準

１　適　　用
　この基準は、特記仕様書において別に基準を設けた場合を除き、長岡京市が発注する土木工事の施工に際して行う写真の管理(デジタルカメラを使用した撮影～提出)に適用する。本基準に記載のない事項は「土木工事施工管理基準 京都府（平成２９年９月）」の「写真管理基準(案)」を基準とする。

２　写真管理の構成
（１）　工事写真の構成
（2） 工事写真撮影は「土木工事施工管理基準 京都府(平成２９年９月)」の　　「写真管理基準(案)」の撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。
（3） 工事写真撮影要素
・場所と目的物を明確にする。（撮影場所、位置測点、方向等）
　　　  ・撮影目的を明確にする。（施工状況、寸法確認、数量検収等）
３　工事写真撮影の一般事項
　工事写真の撮影は、次の事項に留意する
　　ア　写真は、カラーとし、有効画素数は小黒板の文字が判読できる画素数とすること。
　　イ　施工過程における構造物等の撮影は、撮影時期を失わないように注意する。
　　ウ　構造物等の形状寸法の撮影には、付近を整理整頓して、構造物の形状寸法が明確に判定できるよう、スタッフ、リボンロッド、ポール、当て定規等を用い撮影目的物全体を撮影する。
　　エ　同一箇所を施工段階に応じて、何回も撮影する場合は一定の方向から撮影するように努める。
　　オ　写真の撮影にあたっては、原則として、工事名、工種、測点（位置）、設計寸法、実測寸法、略図必要事項を記載した小黒板を被写体に入れて撮影する。電子黒板の使用も可。
　　カ　不可視部分（鉄筋組立等も含む）については、出来形寸法の確認が写真によって確実にできるよう特に注意して撮影し、撮影漏れのないよう留意する。
　　キ　被写体が重なり合って撮影目的物が判定しにくい場合は、撮影目的物の裏に白紙等のしゃへい物を入れて撮影する。
　　ク　杭、矢板、管等で番号表示をして施工の確認をする必要のある場合は、番号を表示して撮影する。
　　ケ　ある箇所の一部を拡大して撮影する必要がある場合は、その箇所の全景を撮影した後、拡大撮影する部分の位置が確認できるように撮影する。
　　コ　夜間及び暗い箇所の撮影には、特に照明に注意し、鮮明な映像が得られるよう留意し撮影する。
４　提出部数
　　工事完成時に工事写真帳、電子媒体を各1部提出する。
[bookmark: _Hlk225848027]５　整理方法
　　工事写真の提出にあたっては工事全体の流れがわかるように整理し、工事
毎に工事過程(着手前、施工状況、出来形管理、品質管理、完成等)が容易に把
握できるようにする。
　「土木工事施工管理基準 京都府（平成２９年９月）」の「写真管理基準(案)」を基準とする。

附則
（適用期日）
　この基準は令和８年１０月１日以降、起工した工事から施行する。




 (
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	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	び完成写真
着手前およ
	着　手　前
	
	全景又は代表部分写真
	着手前
	着手前１回

	
	完　　　成
	
	全景又は代表部分写真
	完成後
	施工完了後１回

	跡片付
準　備
	工 事 測 量
	丁　　張
	
	
	施工完了後１回

	施工状況写真
	工事施工中
	
	全景又は代表部分の工事進捗状況
	月末
	月１回
維持工事に類する工事は適宜

	
	
	
	
	施行中
	工種、種別毎に１回

	
	設　　　備
	指 定 仮 設
	使用材料
仮設状況
形状仮設
数量
	施工前

施工後
	１施工箇所に１回

	
	
	任 意 仮 設
	設置状況
	〃
	〃

	
	図面との不一致
	
	図面と現地との不一致の写真
	発生時
	必要に応じて

	安全管理写真
	安全管理
	
	各種標識類の設置状況
	設置後
	各種類毎に１回

	
	
	
	各種保安施設の設置状況
	〃
	〃

	
	
	
	保安要員等の交通整理状況
	作業中
	各１回

	検査写真
使用材料
	使用材料
	
	形状寸法
	使用前
	各品目毎に１回

	
	
	
	検査実施状況
	検査時
	〃

	品質管理写真
	コンクリート
	骨材粒度試験
	試験実施状況
	試験実施中
	

	
	
	スランプ測定
	〃
	〃
	コンクリートの種類毎に１回

	
	
	空気量測定
	〃
	〃
	〃

	
	
	強度試験
	〃
	〃
	〃

	
	アスファルト合材
	抽出試験
	試験実施状況
	試験実施中
	合材の種類毎に１回

	
	
	骨材粒度試験
	〃
	〃
	〃

	
	
	合材温度測定
	〃
	〃
	〃

	
	
	マーシャル試験
	〃
	〃
	〃


撮 影 箇 所 一 覧 表 （ 施 工 管 理 ）
	
※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。

	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	品　質　管　理　写　真
	転　　　　圧
コンクリート
	コンシステンシー
試験
	試験実施状況
	試験実施中
	コンクリートの種類毎に１回

	
	
	舗装の温度測定
	温度測定状況
	温度測定中
	〃

	
	路床路盤
	粒度試験
	試験実施状況
	試験実施中
	各種路盤毎に１回

	
	
	支持力測定
	〃
	〃
	路床及び各種路盤毎に１回

	
	
	密度測定
	〃
	〃
	〃

	
	
	現場ＣＢＲ（路床上）
	〃
	〃
	材料毎に１回

	
	
	ブルーフローリング測定
	〃
	〃
	路床及び下層路盤毎㎡に１回

	
	盛土材料
	粒度試験
	〃
	〃
	材料毎に１回

	
	
	突き固め試験
	〃
	〃
	〃

	
	盛土
	密度試験
	〃
	〃
	〃

	
	
	支持力測定
	〃
	〃
	〃

	
	鋼橋
	材料試験
	実験実施状況
	〃
	各試験項目毎に１回

	
	
	高圧ボルト締付
	締付状況
	締付作業中
	１橋につき１回

	
	ＰＣ橋
	プレストレス導入
	プレストレス導入状況
	プレストレス導入時
	主桁、横桁、床版毎１回

	出来形管理写真
	土工
	伐開・除根
	施工状況
	施工前
施工後
	2000㎡に１回

	
	
	段切
	施工状況、幅、深さ
	〃
	200ｍに１回

	
	
	表土はぎ
	施工状況、厚さ
	〃
	〃

	
	
	盛土
	巻出し厚
	巻出し時
	〃

	
	
	〃
	締固め状況
	締固め時
	転圧機械が変わる毎に１回

	
	
	切土又は掘削
	土質等の判別
	掘削中
	地質が変わる毎に１回

	
	
	〃
	幅、深さ
	掘削後
	100ｍに１回

	
	基礎工
	床掘工
	出来形、（支持地盤）
	床掘後
	〃

	
	
	抽出試験
	幅、長さ
	施工後
	１回／１施工単位

	
	
	骨材粒度試験
	位置、打込状況
	打込後
	１施行単位に１回

	
	
	合材温度測定
	数量
	〃
	全数量






	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	基礎工
	コンシステンシー
試験
	グラウト（配合）
	配合中
	１回／１基

	
	
	
	〃（注入中）
	施工中
	〃

	
	
	ケーソン基礎
	載荷状況
	載荷時
	１回／１基

	
	
	〃
	封鎮コンクリート
打設状況
	施工時
	〃

	
	
	〃
	中埋状況
	〃
	〃

	
	鉄筋・無筋
コンクリート
	型枠
	
	組立完了時
	１施行単位に１回

	
	
	コンクリート打設
	打継目処理、締固め、施工状況
	施工時
	工種、種別毎に１回

	
	
	養生
	養生状況
	養生時
	工種、種別毎に１回
養生方法変わる毎に１回

	
	一般構造物
	ブロック積（張）
石積（張）
	胴込裏込厚
	施行中
	120mに１回又は１施工単位に１回

	
	
	〃
	法長又は高さ
	施工後
	200mに１回又は１施工単位に１回

	
	
	コンクリート法枠工
	裏込厚
	施工中
	〃

	
	
	〃
	幅、厚さ、高さ又は法長
	施行後
	〃

	
	
	コンクリート擁壁
	裏込厚
	施工中
	〃

	
	
	〃
	幅、高さ、厚さ、法長
	施工後
	〃

	
	
	管渠工
	締付状況
	巻立前
	〃

	
	
	〃
	幅、高さ、厚さ
	型枠取外し後
	〃

	
	
	コンクリート側溝工
	幅、高さ、厚さ
	〃
	〃

	
	
	プレキャスト側溝工
	据付状況
	埋戻し前
	〃

	
	
	地下排水工
	幅、厚さ、長さ
	〃
	〃

	
	
	溝橋
	幅、高さ、厚さ
	型枠取外し後
	１施行単位に１回

	
	
	函渠工
	幅、高さ、厚さ
	型枠取外し後
	〃

	
	
	連節ブロック工
	裏込み厚さ
	掘削中
	120mに１回又は１施工単位に１回

	
	
	〃
	法長
	布設後
	200mに１回又は１施工単位に１回



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。



	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	一般構造物
	蛇籠工
	長さ、径
	施工後
	200mに一回又は１施行単位に１回

	
	
	フトン籠
	長さ、幅、厚さ
	〃
	〃

	
	軟弱地盤
処理工
	盛土工法
	幅、厚さ
	〃
	〃

	
	
	〃
	沈下測定施設
沈下測定状況
	施工中
施工後
	１施行単位に１回

	
	
	サンドパイル
サンドドレーン
	長さ、施工状況
	打込前
施行中
打込後
	〃

	
	
	〃
	径、間隔
	打込後
	〃

	
	
	ペーパードレーン
	長さ、施工状況
	打込前
施工中
	〃

	
	
	〃
	間隔
	打込後
	〃

	
	法面工
	芝付工
	土羽土の厚さ
締固め状況
	施工中
	200mに１回又は１施工単位に１回

	
	
	種子吹付
	料の使用量
	混合前
	１工事に１回

	
	
	〃
	土羽土の厚さ
締固め状況
	施工中
	200mに１回又は１施工単位に１回

	
	
	セメント類吹付
	清掃状況
	清掃後
	１施工単位に１回

	
	
	〃
	ラス、鉄網の重ね合せ寸法
	吹付前
	〃

	
	
	〃
	厚さ（検測孔）
	吹付後
	〃

	
	
	落石防止網
	アンカー基盤の形状寸法
	型枠取外し後
	形状寸法変わる毎に１回

	
	
	〃
	アンカーの位置、間隔
	施工後
	１施行単位に１回

	
	根固水制工
	捨石
	目安石の計量
	施工前
	規格毎に１回

	
	
	〃
	幅、高さ
	施工前
施工後
	１施行単位に１回

	
	
	異形ブロック
	数量
	制作後
	全数量

	
	
	〃
	ブロックの形状寸法
	〃
	形状寸法変わる毎に１回

	
	
	〃
	幅、高さ
	施工前
施工後
	１施行単位に１回




※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。






	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	根固水制工
	場所打
ブロック工
	厚さ、幅、長さ
	型枠取外し後
	40ｍに１回又は１施行単位に１回

	
	
	木工沈床工
	格子寸法
詰石状況
	施工後
	〃

	
	
	粗朶沈床工
	格子寸法、厚さ
	〃
	〃

	
	
	杭出水制工
	径、杭長
	打込前
	１施行単位に１回

	
	
	〃
	幅、長さ、間隔
	施工後
	１水制に１回

	
	樋門、樋管
	本体工
	各部
幅、高さ、厚さ、長さ
	型枠取外し後
	１施行単位に１回

	
	
	水路工
	〃
	〃
	120ｍに１回又は１施行単位に１回

	
	
	門扉及び開閉装置
	工場制作
	-

	鋼橋に準ずる

	
	
	〃
	塗装
	-
	〃

	
	
	〃
	取付状況
	取付中
	主要箇所

	
	トンネル及び仮排水トンネル
	掘削
	岩質
	掘削中
	岩質の変化毎に１回

	
	
	〃
	湧水状況
	〃
	適宜

	
	
	〃
	巻立空間
	型枠組立後
	１セントルに１回

	
	
	覆工
	厚さ
	型枠取外し後
	〃

	
	
	埋設支保工
	建込間隔
	建込後
	100ｍに１回又は１施行単位に１回

	
	
	〃
	寸法
	〃
	〃

	
	
	〃
	基数
	〃
	全数量

	
	
	湧水処理工
	設置状況
	設置後
	〃

	
	
	集水渠
	幅、高さ、位置
	〃
	１施行単位に１回

	
	
	地下排水工
	管接合状況、管据付状況
	〃
	〃

	
	
	〃
	フィルター、厚さ
	投入前
投入後
	〃

	
	
	インバート
	厚さ
	埋戻前
	40ｍに１回又は１施行単位に１回

	
	
	抗門工
	厚さ、幅、高さ
	〃
	１施行単位に１回




※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。




	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	トンネル及び仮排水トンネル
	矢板
	設置状況
	設置後
	岩質変わる毎に１回

	
	
	グラウト
	材料使用料
	使用前
使用後
	全数量

	
	シールド
	掘削
	セグメント
組立状況
	施工中
施工後
	地質の変化毎に１回

	
	
	ボルト締付
	締付状況
	締付作業中
	種類毎に１回

	
	
	セグメント
	数量
	搬入時
	全数

	
	
	二次覆工
	セグメント、清掃状況
	清掃後
	１工事に１回

	
	
	〃
	厚さ
	型枠取外し後
	１スパンに１回

	
	橋梁
	下部工躯体
	幅、厚さ、高さ
	〃
	１基に１回

	
	
	PC橋PC橋
（ボステン桁）
	シース、ＰＣ鋼線配置状況
	打設前
	桁毎に１回

	
	
	〃
	幅、厚さ、高さ
	型枠取外し後
	〃

	
	
	〃
	清掃状況
	施工時
	１スパンに１回

	
	
	鋼橋
工場制作
	原寸状況
	原寸検査時
	１橋に１回又は１工事に１回

	
	
	〃
	製作状況
	製作中
	適宜

	
	
	〃
	仮組立寸法
	仮組立
検査中
	橋に１回又は１工事に１回

	
	
	床版
	厚さ、配筋
	施工前
施工後
	１スパンに１回

	
	
	塗装
	材料使用量（塗料缶）
	使用前
使用後
	全数量

	
	
	〃
	ケレン状況
	施工前
施工後
	スパン毎に、部材別

	
	
	〃
	塗装状況
	塗装後
	〃

	
	
	〃
	塗膜厚測定
	測定時
	形状寸法変わる毎に１回

	
	
	架設
	搬入状況
	搬入時
	適宜

	
	
	〃
	支承取付状況
	取付後
	１スパンに１回

	
	
	〃
	桁架設状況
	架設中
	架設工法変わる毎に１回



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。




	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	舗装
（打設修繕も含む）
	路盤工
	敷均し厚、転圧状況
	施工中
	各層毎に200ｍに１回

	
	
	〃
	整正状況
	整生後
	〃

	
	
	〃
	厚さ
	〃
	各層毎に200ｍに１回

	
	
	コンクリート舗装
	路盤紙重ね寸法
	布設後
	

	
	
	〃
	スリップバー、タイムバー寸法位置
	据付後
	80ｍに１回

	
	
	〃
	鉄鋼寸法、位置
	〃
	〃

	
	
	〃
	抜取りコアー、厚さ
	コアー抜取り後
	各層毎に200ｍに１回

	
	
	〃
	目地段差
	実施中
	１工事に１回

	
	
	アスファルト舗装
	整生状況
	整生後
	200ｍに１回

	
	
	〃
	タックコート
プライムコート
	散布時
	各層毎に１回

	
	
	〃
	抜取りコアー、厚さ
	コアー抜取り後
	全数量〃

	
	
	〃
	平坦性
	実施中
	１工事に１回

	
	コンクリートダム（砂防ダム含む）
	仮排水路
	厚さ、高さ
	型枠取外し後
	100mに１回又は１施行単位に１回

	
	
	仮締切
（土石）
	まき出し厚
	巻出し時
	〃

	
	
	〃
	転圧状況
	締固め時
	転圧機械変わる毎に１回

	
	
	仮締切
（コンクリート）
	厚さ、高さ
	型枠取外し後
	100ｍに１回又は１施行単位に１回

	
	
	仮締切
（鋼矢板）
	矢板長
	打込前
	１施行単位に１回

	
	
	〃
	位置
	打込後
	〃

	
	
	基礎掘削
	組合せ機械
	施工中
	組合せ機械変わる毎に１回

	
	
	〃
	土質、岩質
	掘削中
	土質、岩質変わる毎に１回

	
	
	〃
	岩版清掃状況
	清掃前
清掃後
	１施行単位に１回

	
	
	堤体コンクリート打設
	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬
	施工中
	月に１回

	
	
	〃
	打継目処理
打込、養生
	〃
	８リフト毎に１回（砂防ダムは４リフト毎に１回）



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。






	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	コンクリートダム（砂防ダム含む）
	堤体止水
	止水の厚さ、幅、埋設位置、岩質及び溶接
	据付後
	各ブロック毎、先行ブロックについて４リフト毎に１回

	
	
	堤体排水工
	排水孔の位置、箱抜、断面排水管取付箇所
	〃
	〃

	
	
	水叩
	打継目処理
	施工中
	奇数ブロック毎に岩着部中間リフトに１回

	
	
	〃
	厚さ
	型枠取外し後
	〃

	
	
	堤体冷却工
	配管間隔状況
通水状況
	据付後
	５リフト毎にブロック

	
	
	堤体埋設計器
	器種、位置、間隔
	〃
	１施行単位に１回

	
	
	堤体基礎処理工
	カーテン及びコンソリディーションクラフト、ボーリング状況、検尺状況
	施工中
	ブロックに１回

	
	
	〃
	コアー
	抜取り後
	地質の変化のみ全数量

	
	
	〃
	グラウト状況、あと水押テスト、洗浄状況
	施工中
	１ブロックに１回

	
	
	堤体基礎処理工
	ドレーン孔、ボーリング状況
	施工中
	コアーについては全数量

	
	維持
修繕
交安
	アスファルト舗装
	打換パッチング
	施工前
施工後
	1施工日に１回

	
	
	コンクリート舗装
	目地清掃
	施工前
施工後
	3000㎡に１回

	
	
	〃
	目地充填
	施工後
	〃

	
	
	〃
	注入工、削孔状況
（位置、間隔）
	削孔後
	2000㎡に１回

	
	
	〃
	注入工、注入厚
	注入時
	〃

	
	
	〃
	目地亀裂防止機
張付け状況
	張付け後
	3000㎡に１回

	
	
	〃
	局部打換、各層厚さ
	施工前
仕上げ後
	各層毎100mに１回、１施行単位に１回

	
	
	路肩、路幅舗装
	抜取りコアー、厚さ
	抜取り後
	全数量

	
	
	路面切削
	施工状況
	施工前
施工後
	施工日に１回



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。












	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	維持
修繕
交安
	路肩、路幅、路盤工
	厚さ
	施工後
	100mに１回又は１施行単位に１回

	
	
	歩道舗装
	抜取りコアー、厚さ
	抜取り後
	全数量

	
	
	道路除草
	施工状況
	施工前
施工後
	5kmに１回（１回刈毎）又は施行単位に１回とする

	
	
	路肩整生
	〃
	施工前
施工後
	１kmに１回又は施行単位に１回とする〃

	
	
	防護柵類
（新設、更新、修理）
	〃
	施工前
施工後
	１施行単位に１回（施工前は、必要に応じて）

	
	
	標識類
（新設、更新、修理）
	基礎幅、深さ
施工状況
	施工前
施工後
	基礎タイプは毎５箇所に１回（施工前は必要に応じて）

	
	
	照明灯
（新設、更新、修理）
	〃
	施工後
	基礎タイプは毎５箇所に１回（施工前は必要に応じて）

	
	
	視線誘導標
	施工状況
	施工前
施工後
	施工日に１回

	
	
	清掃
（路面）
	〃
	施工前
施工後
	工種、路線毎に

	
	
	清掃
（標識）
	〃
	施工前
施工後
	施工日に１回

	
	
	清掃
（側溝）
	〃
	施工前
施工後
	施工日に１回または１施行単位に１回

	
	
	清掃
（ガードレール）
	〃
	施工前
施工後
	〃

	
	
	区画線路面標示
	〃
	施工前
施工後
	〃

	
	
	〃
	材料使用量
	施工前
施工後
	全数量

	
	
	街路樹植樹
	施工状況
	施工前
施工後
	適宜

	
	
	街路樹補強、補植
	〃
	施工前
施工後
	〃

	
	
	街路樹剪定
	〃
	施工前
施工後
	街路樹50本に１回
グリーンベル100mに１回

	
	
	街路樹消毒、施肥
	〃
	施工中
	〃

	
	
	〃
	材料使用量
	施工前
施工後
	全数量

	
	
	街路樹雪囲
	施工状況
	施工前
施工後
	適宜



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。


	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	維持
修繕
交安
	排雪、除雪
	施工状況器種
	施工中
	施工日に１回

	
	
	凍結防止剤散布
	施工状況
	〃
	全数量

	
	
	〃
	材料使用量
	施工前
施工後
	全数量

	
	河川維持
	河川除草
	施工状況
刈草処理状況
	施工前
施工後
	１kmに１回（１回刈毎）
１施行単位に１回とする〃

	
	
	除草及び集草処理
	施工状況
	施工前
施工後
	〃

	
	
	除草剤散布
	〃
	施工前
施工後
	〃

	
	
	〃
	材料使用量
	施工前
施工後
	全数量

	
	浚渫
	浚渫
（ポンプ）
	出来形確認状況
	施工後
	100mに１回又は１施行単位に１回

	
	
	〃
	排泥状況
	施工中
	排泥箇所毎に１回

	
	
	浚渫
（グラブ）
	パージ検収、土取場の土運搬積込完了、土捨場の土運搬の同一写真
	〃
	施工前

	
	
	〃
	施工状況
	〃
	適宜

	
	段階検査
（施工検査）
	施工検査
	実施状況
	実施中
	各項目毎に１回

	
	
	立会検査
	〃
	〃
	〃

	災害写真
	被災状況
	
	被災状況及び被災規模
	・被災前
・被災時
・被災後
	・可能な時その都度

	その他
	補償関係
	
	被害又は被害状況
	・発生前
・発生時
・発生後
	・可能な時その都度



※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする
撮 影 箇 所 一 覧 表 （不可視部分）
	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	土木
	地盤置換
	①置換前の幅及び深さの確認
②使用材料の使用料の確認
	200mに１回全数量

	
	
	路床工
	①ブルーフローリング実施状況
	（段階確認）

	
	基礎工
	栗石基礎及び砕石基礎
	①基礎材の締固め後、厚さ、幅の確認
	※１施行単位は目的対象工種を参照

	
	
	土台木基礎
コンクリート基礎
	型枠取外し後の寸法、幅、高さ
	100mに１回
１施行単位に１回

	
	
	鋼矢板基礎
	①杭頭処理の完了の確認
②継手溶接部の確認
③全杭数量の確認
	（段階確認）
（段階確認）
１ブロックに１回

	
	
	打込杭基礎
（鋼杭、鋼管、矢板、PC杭）
	①基礎中心部と外周部２点以上の使用杭の長さの確認
②杭頭処理の完了の確認
③継手溶接部の確認
④全杭数量の確認
	１施行単位に1回

（段階確認）
（段階確認）
１ブロックに１回

	
	
	場所打杭
	①鉄筋の組立完了の確認
②杭頭処理の完了の確認
③使用工法に応じて余掘状況の確認
④継手溶接部の確認
⑤全杭数量の確認
	（段階確認）
（段階確認）
１施行単位に1回
（段階確認）
１ブロックに１回

	
	
	深礎工
	①支持層の確認
②孔壁保護工完了の確認
③鉄筋の組立完了の確認
④杭頭処理の完了の確認
⑤継手溶接部の確認
⑥全杭数量の確認
	全数量
１施行単位に1回
（段階確認）
（段階確認）
（段階確認）
１ブロックに１回

	
	
	ケーソン基礎
	①鉄沓据付の完了の確認
②支持層の確認
③鉄筋の組立完了の確認
④中埋コンクリート打設時
	（段階確認）
全数量
（段階確認）
１施行単位に1回

	
	一般構造物
	床版
	①鉄筋の組立完了の確認
	（段階確認）

	
	
	ブロック積（張）
石積（張）
	①施工段階の胴込裏込厚の確認
②施工段階の幅、厚さ、法長の確認
	120m又は
１施行単位に１回

	
	
	コンクリート擁壁
	①施工段階の裏込厚の確認
②鉄筋の組立完了の確認
	（段階確認）
※１施行単位は延長200mを標準とする

	
	
	管渠工事
	①型枠取外し後の高さ、型枠取外し後の厚さ、長さの確認
	１施行単位に１回

	
	
	コンクリート
側溝工事
	①型枠取外し後の高さ、型枠取外し後の厚さ、長さの確認
	１施行単位に１回


	
※　１施工単位とは、施工箇所の１ブロックを言う。ただし、１ブロックでも形状・寸法・規格等が変わるごとに１施行単位とする。

	


	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	一般構造物
	地盤置換
	①型枠取外し後の高さ、厚さ、長さの確認
	（段階確認）

	
	
	函渠工
	①鉄筋の組立完了の確認
	（段階確認）

	
	
	共同溝
	①鉄筋の組立完了の確認
	（段階確認）

	
	軟弱地盤
処理工
	サンドドレーン
サンドドレーン
	型枠取外し後の寸法、幅、高さ
	１施行単位に１回

	
	
	粉体噴射攪拌工法
	①地盤処理の長さの確認
	１施行単位に１回

	
	
	ペーパードレーン
	①地盤処理の長さの確認
	１施行単位に１回

	
	
	薬液工
	①薬液注入時
	（段階確認）

	
	法面工
	セメント類吹付
	①吹付面の仕上、清掃状況
②吹付面のラス、鉄鋼の重ね合わせ寸法の確認
	１施行単位に１回
※１施行単位は面積1000㎡又は１施工単位を標準とする

	
	
	落石防止網
	①アンカー基礎の形状寸法
	寸法、形状が変わる毎に１回

	
	樋門
樋管
	本体工
	①型枠取外し後の長さ、厚さ、高さ
	（段階確認）

	
	
	水路工
	〃
	〃

	
	トンネル及び仮排水トンネル
	トンネル及び仮排水トンネル
	①トンネル掘時で削土質の変化した段階
②吹付コンクリート厚さの確認
③ロックボルト打込み本数の確認
④覆工厚さの確認
⑤インバートコンクリート打設完了後の厚さの確認
⑥付帯工の裏込め注入作業
	（段階確認）
100mに１回又は１施行単位に１回
〃
１セントルに１回
40mに１回又は１施行単位に１回
100mに１回又は１施行単位に１回

	
	シールド
	シールド
	①掘削時で土質の変化した段階
②コーキングの充填の確認
	地質変化毎に１回
１施行単位に１回

	
	橋梁下部工
	橋梁下部工
	①支持層の確認
②鉄筋の組立完了の確認
②沓座の位置の確認
	（段階確認）
（段階確認）
（段階確認）

	
	橋梁上部工
	メタルPC
	①仮組立の完了
②仮制作の鉄筋組立完了（ポステン）
③桁の政策のプレストレス導入作業状況と完了時
④横締めとの作業状況と完了時
	（段階確認）
（段階確認）
（段階確認）

（段階確認）

	
	舗装（打換え・修繕も含む）
	路盤工
	①型枠取外し後の高さ、型枠取外し後の厚さ、長さの確認
	（段階確認）








	区分
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮　影　頻　度

	出来形管理写真
	舗装（打換え・修繕も含む）
	アスファルト舗装
	①敷均し
	１工事に１回

	
	コンクリートサム（砂防ダム含め含む）
	堤体止水
	①止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接の確認
	各ブロック毎、先行ブロックについて４リフト毎に１回

	
	
	堤体冷却工
	①配管据付間隔、湧水状況の確認
	５リフト毎に全ブロック

	
	
	堤体埋設計器
	型枠取外し後の寸法、幅、高さ
	１施行単位に１回

	
	
	堤体基礎処理工
	①カーテン及びコンソリデーショング
ラウトボーリング施工状況
②検尺状況
	１ブロックに１回

	
	維持
修繕
交安
	標識類
（新設、更新、修理）
	①基礎幅、深さの確認
	基礎タイプ毎５箇所１回
（施工前は必要に応じて）

	
	段階確認
	段階確認
	①実施状況
	（立会確認含む）



　　撮影箇所一覧表（不可視部分）の中の（段階確認）は監督職員が施工現場で確認を実施した場合
は省略できる。なお、段階確認（立合確認含む）の実施状況写真を提出する。
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		工事写真 コウジシャシン						着手前及び完成写真 チャクシュマエオヨカンセイシャシン

								施工状況写真 セコウジョウキョウジャシン

								安全管理写真 アンゼンカンリジャシン

								使用材料写真 シヨウザイリョウジャシン

								品質管理写真 ヒンシツカンリシャシン

								出来形管理写真 デキカタカンリジャシン

								災害写真 サイガイシャシン

								事故写真 ジコシャシン

								その他（公害、環境、補償等） タコウガイカンキョウホショウナド






